**Полуприцеп-тяжеловоз 9835-0000050 (раздвижной)**

**Описание**

- Грузоподъемность 60 000 / 40 000 кг;

- Снаряженная масса 15 000 кг;

- Длина рабочей платформы 11 150 / 18 150 мм (по согл.);

- Уширители рамы до 3030 мм;

- Настил комбинированный (дерево + металл) (по согл.);

- ССУ – 1270 мм (по согл.);

- Подвеска 5-и осная пневматическая;

- 1-я и 2-я оси подъемные, 4-я и 5-я оси поворотные (по согл.);

- EBS «WABCO» (Германия);

- Трапы алюминиевые приставные (по согл.);

- Вставные конники 5 пар (по согл.);

- Съемные алюминиевые борта на гусачной части (по согл.).

**Технические характеристики**

Грузоподъемность Длина рабочей платформы Подвеска Трапы

60 000 / 40 000 кг 11 150 / 18 150 мм (по согл.) Пневматическая Приставные

алюминиевые (по согл.)