**Полуприцеп-тяжеловоз ДТ 9833-0000050**

**Описание**

- Грузоподъемность 40 000 кг;

- Снаряженная масса 10 000 кг;

- Длина рабочей платформы 11 700 мм (по согл.);

- Уширители рамы до 3030 мм;

- Настил комбинированный (дерево + металл) (по согл.);

- ССУ – 1270 мм (по согл.);

- Подвеска 3-х осная пневматическая / рессорная (по согл.);

- 1-я ось подъемная (по согл.);

- ABS «WABCO» (Германия);

- Трапы алюминиевые приставные (по согл.);

- Вставные конники 4 пары (по согл.);

- Съемные алюминиевые борта на гусачной части (по согл.).

**Технические характеристики**

Грузоподъемность Длина рабочей платформы Подвеска Трапы

40 000 кг 11 700 мм (по согл.) Пневматическая (по согл.) Приставные

алюминиевые (по согл.)