**Полуприцеп-тяжеловоз ДТ 9833-0000060**

**Описание**

- Грузоподъемность 40 000 (45 000) кг;

- Снаряженная масса 10 000 (12 000) кг;

- Длина рабочей платформы 11 100 мм (по согл.);

- Уширители рамы до 3030 мм;

- Настил металлический;

- ССУ – 1530 мм (по согл.);

- Подвеска 3-х осная пневматическая / зависимая рессорная (по согл.);

- 1-я ось подъемная (по согл.);

- ABS «WABCO» (Германия);

- Трапы уголковые (по согл.);

- Вставные конники 4 пары (по согл.);

- Съемный передний щит (по согл.).

**Технические характеристики**

Грузоподъемность Длина рабочей платформы Подвеска Трапы

40 000 (45 000) кг 11 100 мм (по согл.) Пневматическая (по согл.) Уголковые

(по согл.)