**Полуприцеп-тяжеловоз ДТ 9833-0000020**

**Описание**

- Грузоподъемность 35 000 кг (по согл.);

- Снаряженная масса 8 000 (по согл.);

- Длина рабочей платформы 10 000 мм (по согл.);

- Настил металлический (по согл.);

- ССУ – 1530 мм (по согл.);

- Подвеска 3-х осная пневматическая / зависимая рессорная (по согл.);

- 1-я ось подъемная (по согл.);

- ABS «WABCO» (Германия).

**Технические характеристики**

Грузоподъемность Длина рабочей платформы Подвеска Трапы

35 000 кг (по согл.) 10 000 мм (по согл.) Пневматическая (по согл.) Отсутствуют