**Полуприцеп-тяжеловоз ДТ 9834-0000070**

**Описание**

- Грузоподъемность 42 000 кг;

- Снаряженная масса 9 500 кг;

- Длина рабочей платформы 13 500 мм (по согл.);

- Настил металлический;

- ССУ – 1500 мм (по согл.);

- Подвеска 4-х осная пневматическая / зависимая рессорная (по согл.);

- 1-я ось подъемная, 4-я ось поворотная (по согл.);

- ABS «WABCO» (Германия);

- Раздвижные конники 5 пар (по согл.);

- Съемные металлические / алюминиевые борта (по согл.).

**Технические характеристики**

Грузоподъемность Длина рабочей платформы Подвеска Трапы

42 000 кг 13 500 мм (по согл.) Пневматическая (по согл.) Отсутствуют