**Полуприцеп-тяжеловоз ДТ 9834-0000060 (раздвижной)**

**Описание**

- Грузоподъемность 60 000 / 45 000 кг;

- Снаряженная масса 15 000 кг;

- Длина рабочей платформы 11 550 / 18 550 мм (по согл.);

- Уширители рамы до 3030 мм;

- Настил металлический;

- ССУ – 1500 мм (по согл.);

- Подвеска 4-х осная пневматическая;

- 1-я ось подъемная, 4-я ось поворотная (по согл.);

- ABS «WABCO» (Германия);

- Трапы алюминиевые приставные (по согл.);

- Раздвижные конники 5 пар (по согл.).

**Технические характеристики**

Грузоподъемность Длина рабочей платформы Подвеска Трапы

60 000 / 45 000 кг 11 550 / 18 550 мм (по согл.) Пневматическая Приставные

алюминиевые (по согл.)