**Полуприцеп-тяжеловоз 9835-0000060**

**Описание**

- Грузоподъемность 70 000 кг;

- Снаряженная масса 18 000 кг;

- Длина рабочей платформы 10 700 мм (по согл.);

- Уширители рамы до 3100 мм;

- Настил металлический;

- ССУ – 1530 мм (по согл.);

- Подвеска 5-и осная пневматическая;

- 1-я ось подъемная, 4-я и 5-я оси поворотные;

- ABS «WABCO» (Германия);

- Трапы механические (по согл.);

- Вставные конники 4 пары (по согл.);

- Съемный передний щит (по согл.).

**Технические характеристики**

Грузоподъемность Длина рабочей платформы Подвеска Трапы

70 000 кг 10 700 мм (по согл.) Пневматическая Механические

(по согл.)